**Kompýuter tory (Computer Network)** – aragatnaşyk ugurlary arkaly birleşdirilen hem-de ýörite programma üpjünçiligiň tarapyndan dolandyrylyp işleýän kompýuterleriň köplügidir.

**Aragatnaşyk ugry** diýlip iberijideden kabul edijä signallaryň geçirilmegini üpjün edýän tehniki serişdeleriň we fiziki gurşawyň utgaşmasyna düşünilýär.

**Aragatnaşyk kanaly –** müşderileriň arasynda informasiýanyň geçirilmegini üpjün edýän tehniki gurluşlaryň we aragatnaşyk ugurlaryň ulgamy atlandyrylýarlar.

**Aragatnaşyk kanallaryny köp sany görnüşleri bar: simli aragatnaşyk we radioaragatnaşyk.**

Ýaýraýyş gurşawy boýunça kanallar **simli, akustiki, optiki, infragyzyl** we **radiokanallara** bölýärler.

**Aragatnaşyk kanallary: simpleks we dubleks.**

**Simpleks –** informasiýa diňe bir ugurda iberilýär.

**Dubleks –** informasiýa diňe bir ugurda iberilýär, şol bir wagtda birnäçe habar iberiliň bilýär.

**Aragatnaşyk kanalyň aşakdaky häsiýetnamalaryny peýdalanýarlar:**

* **Netijeli geçirilýän ýygylyklaryň zolagy;**
* **Dinamiki çäk (diapozon);**
* **Tolkunlaýyn garşylyk;**
* **Geçirijilik ukyby;**
* **Päsgelçilikden goraýjylyk;**
* **Göwrümi.**

Köplenç aragatnaşyk kanallaryň **geçirilijik ukyby** we **päsgelçilikden goraýjylyk** ýaly häsiýetnamalaryny peýdalanýarlar.

**Geçirijilik ukyby –** wagt birliginde geçirilýän maglumatyň göwrümi, goşmaça gulluk maglumaty hasaba almazdan.

**Päsgelçilikden goraýjylyk** – geçirilýän informasiýanyň üýtgeme derejesiniň parametri.

**Daşky** – daşky elektromagnit meýdanlardan emele gelýär, olar senagat, radiopäsgelçilikler, atmosfera we kosmos görnüşlerine bölünýärler.